INSTRUCTIVO PATRONAJE DE OVEROL HOSPITALARIO

177cm

PASO 1:

Trazo delantero:

Realice un rectángulo de 37cm de ancho por 177 cm de largo

37cm

### PASO 2:

Desde el ángulo marque 8 cm de manera vertical y15 cm de manera horizontal

PASO 3:

Desde el ángulo marque 5 cm de manera vertical y 28 cm de manera horizontal

**2 15cm 5cm 3**

#### 8cm

**28cm**

**PASO 5:**

OVEROL HOSPITALARIO DELANTERO

Escuadre hacia **2cm** adentro 2 cm

#### PASO 4:

**4 6**

#### 8cm 1cm

**PASO 6:**

Desde el ángulo marque

Desde el ángulo marque

**78cm**

78 cm de manera vertical y 8 cm de manera horizontal

1 cm de manera horizontal

15cm 5cm

#### PASO 7:

Una los puntos con una línea recta

8cm

28cm

#### PASO 8:

OVEROL HOSPITALARIO DELANTERO

Una los puntos con una línea recta

2cm

8cm

#### PASO 9:

1cm

Una los puntos con una línea recta

**78cm**

#### PASO 10:

Ubique la mitad del trayecto y salga de manera perpendicular 10.71cm

y realice una semicurva

**10**

#### PASO 12:

Divida la medida en 3 desde el ángulo hasta los 28 cm dando

15cm 5cm como resultado 9.3 cm.

8cm

4.6cm

#### PASO 13:

Escuadre hacia adentro

9.3cm

4.6 cm

3cm

#### PASO 14:

Escuadre hacia adentro 3 cm

9.3cm

28cm

#### PASO 11:

OVEROL HOSPITALARIO DELANTERO

realice una semicurva para formar el tiro

2cm

**78cm**

8cm 1cm

4.6cm

#### PASO 15:

Una los puntos y realice la semicurva

3cm

28cm

#### PASO 16:

Veriﬁque y corrija curva

2cm

OVEROL HOSPITALARIO DELANTERO

**78cm**

8cm 1cm

PASO 17:

OVEROL HOSPITALARIO DELANTERO

Industrialice el molde

#### PASO 18:

**Trazo espalda:**

Modiﬁque el trazo desde el ángulo mida de manera vertical 1cm hacia arriba

#### PASO 19:

Desde el ángulo medir de manera vertical 3cm hacia abajo

#### 3cm

OVEROL HOSPITALARIO ESPALDA

**1cm 18**

PASO 20:

OVEROL HOSPITALARIO ESPALDA

Industrialice el molde

PASO 21:

Identiﬁque el hombro de los moldes y

ubique el molde de la espalda paralelo al hombro delantero



Una las 2 piezas por hombro



PASO 22:

OVEROL HOSPITALARIO 1X TALLA

Industrializar molde

CAPOTA

#### 35,50 cm

PASO 1:

Realice un rectángulo de 35.50cm de ancho por 42cm de largo

**42,00 cm**

**16.5cm**

**2**

7.5cm

### PASO 2:

Desde el ángulo marque 16.5 cm de vertical y 16.5 cm horizontal Escuadre perpendicular 7.5cm

#### 16.5cm

**4**

PASO 4:

**8cm**

**8cm**

#### 1cm 3cm

**25cm**

**6cm**

#### 6.5cm

**3**

PASO 3:

Desde el ángulo marque 6.5 cm vertical

Desde el ángulo marque 8 cm horizontal y 1 hacia arriba Marque nuevamente 8cm horizontal y 1cm hacia arriba Marque 9 cm horizontal y 6 cm hacia arriba

**PASO 5:**

3cm

1cm

**8cm**

**6cm**

**8cm**

7.5cm

Una los puntos y realice la semicurva

**6.5cm**

**25cm**

#### PASO 6:

Una los puntos y realice la semicurva

#### PASO 7:

OVEROL HOSPITALARIO CAPOTA 1XTALLA

Industrialice el molde

OVEROL HOSPITALARIO CAPOTA 1XTALLA

ENTREPIERNA

#### 18,00 cm

**7,30 cm**

**0.2cm**



**4.5cm**

**4.5cm 4.5cm**

2

**0.7cm 2.5cm**

**4.6cm**

3

PASO 1:

Realice un rectángulo de 18 cm de ancho por 7.30 cm de largo

PASO 2:

Desde el ángulo marque 3 puntos de 4.5cm En el primer punto marque vertical 0.7cm segundo punto 2,5cm, tercer punto 4.6cm

PASO 3:

Desde el ángulo marque 0.2cm vertical

**0.2cm**



**0.7cm**

**2.5cm**

**4.6cm**

**4.5cm 4.5cm**

**4.5cm**

**PASO 4:**

Una los puntos y realice la semicurva

#### PASO 5:

Industrialice el molde

#### PASO 6:



ENTREPIERNA 1XT

Abra el molde e industrialice

OVEROL HOSPITALARIO ENTREPIERNA

1XTALLA

MANGA

#### 29,00 cm

PASO 1:

Realice un rectángulo de 29 cm de ancho por 68 cm de largo

**PASO 2:**

Desde el ángulo marque 9.7 cm horizontal y 1.3 hacia abajo Marque nuevamente 9.7cm horizontal y 4.3cm hacia abajo

9,7cm 9,7cm

2

1,3cm

4,3 cm

#### PASO 3:

Desde el ángulo marque 7.6 cm vertical marque 1cm vertical

3

marque 9 cm vertical y escuadre 6 cm hacia adentro marque 9 cm vertical y escuadre 8 cm hacia adentro

7.6cm

1cm

9cm

6cm

9cm

8cm

33.5cm

**68,00 cm**

10.5cm

#### PASO 4:

Desde el ángulo marque 33.5 cm vertical y 10.5cm horizontal

4

PASO 5:

9,7cm

9,7cm

33.5cm

Una los puntos y realice la semicurva

7.6cm

1cm

9c

9cm

8cm

6cm

4,3 cm

1,3cm

m

10.5cm

# Industrialice el molde



MANGA 2 X TALLA

## PASO 6:

Abra el molde e industrialice

OVEROL HOSPITALARIO MANGA

2 X TALLA

AVIOS

#### 4cm

**OVEROL HOSPITALARIO FALSO DE CAPOTA**

**1X TALLA**

PASO 1:

Realice un rectángulo de 4cm de ancho por 67 cm de largo

PASO 2:

Marque piquete en la mitad del largo del rectángulo 33,5cm

PASO 3:

Industrialice el molde

67cm

**80cm**

3cm

PASO 1:

Realice un rectángulo de 80cm de ancho por 3 cm de largo

**OVEROL HOSPITALARIO JALADERA 1XTALLA**

PASO 2:

Industrialice el molde

**3,00 cm**

PASO 1:

**OVEROL HOSPITALARIO CORDON DE CAPOTA 1XTALLA**

Realice un rectángulo de 3cm de ancho por 130 cm de largo

PASO 2:

Industrialice el molde

**130,00 cm**

**92.5cm**

PASO 1:

**8,00 cm**

Realice un rectángulo de 3cm de ancho por 130 cm de largo

OVEROL HOSPITALARIO ALETILLON

1XTALLA

PASO 2:

Industrialice el molde